1.0.3 
	- релизная прошивка

1.0.4
	- для параметра Режим отображения добавлен режим Числовая бегущая строка.
	- исправление в обработке безопасного состояния: теперь прибор не переходит 
        в безопасное состояние при наличии запросов чтения (и отсутствии запросов записи); 
	в начальный момент времени после подачи питания прибор находится в безопасном состоянии
	до получения первого корректного modbus-запроса
	
1.0.6c
	- выпущена для приборов, производимых с 15 октября 2021 года (в связи с заменой микроконтроллера).
	Приборы, выпущенные до этой даты, не имеет смысл прошивать на эту версию прошивки.
	Аналогична по функционалу версии 1.0.4.
	Приборы с данной версией прошивки нельзя "откатить" на более ранние версии прошивки.

1.0.8
	- прошивка для приборов, выпущенных до 15 октября 2021 года.
	- в режиме slave сохранение параметров во flash-память при их записи через интерфейс RS-485 
	осуществляется только по переднему фронту параметра Сохранить настройки во flash-память по RS.
	Это сделано для экономии ресурса flash-памяти.
	- добавлен параметр Остаток ресурса flash-памяти.

1.0.8c
	- прошивка для приборов, выпущенных начиная с 15 октября 2021 года.
	- в режиме slave сохранение параметров во flash-память при их записи через интерфейс RS-485 
	осуществляется только по переднему фронту параметра Сохранить настройки во flash-память по RS.
	Это сделано для экономии ресурса flash-памяти.
	- добавлен параметр Остаток ресурса flash-памяти.
